Q：question D：description A：answer

2017年11月20日 物流小车

Q：电流小车工控机主板烧毁

D：开机一次后不能开机。

工控机以12V供电（电源和电池），按下power键后，灯闪烁，周期大概3-4秒，伴随滴声。将内存和PCI采集卡插拔后继续不能开机。以24V（75W）供电，主板出现冒烟烧毁情况。

